**DRAGON B100**

**Ultrahangos rágcsálóriasztó**

 - A készülék változó ultrahangokat bocsát ki, amelyek zavarják a rágcsálók idegrendszerét. Ezzel megakadályozza, hogy azok hosszabb ideig tartózkodjanak a készülék közelében, és ennek eredményeként elhagyják a védett területet.

- A készülék hagyományos tranzisztoros rendszerrel van felszerelve, amely garantálja a nagy teljesítményt és a magasfokú megbízhatóságot. A hazai piacon kapható hasonló készülékek nagyrészt mikroprocesszoros vezérlőrendszerekkel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy érzékenyebbek a külső behatásokra és szűkebb működési tartományuk van.

  

* A készüléket kis méret és maximális teljesítmény jellemzi, mely a piacon elérhető legnagyobb piezoelektromos hangszórónak – 50mm – köszönhető.
* Rendkívül egyszerűen rögzíthető és áttelepíthető
* Erős mágnessel van felszerelve, mellyel könnyen rögzíthető minden mágnesezhető felületen. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, egy csavarral szerelje fel a kívánt helyre a tartozékként kapott acéllapkát, majd azon rögzítse a készüléket.

 



Műszaki adatok:

Tápellátás: 6V DC

Áramfogyasztás: 5mA

Méretek: 50\*100\*25mm

Ultrahang emissziós szög: 180o

Ultrahang hatótáv 200 m

Üzemi hőmérséklet -30 és + 70 oC között